Держатель предфильтра. ТУ 2568-362-05795731-2007 дата введения 18.08.2008
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Назначение: держатель предназначен для надежной фиксации противоаэрозольных фильтров с противогазововым фильтрами.
Состав: пластмассовый корпус по периметру  повторяющий контур фильтров противогазовых или противоаэрозольных. Термостойкий.
Соединительная часть: держатель должен надежно фиксировать фильтр противоаэрозольный, обеспечивать герметичное соединение и позволять быстро производить многократную замену отработанного фильтра при помощи двух отверстий на корпусе.
Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет.
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