ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
(камера защитная детская КЗД-6 или эквивалент)

Закупаемый товар: камера защитная детская КЗД-6 (или эквивалент).
Количество товара: ___ шт.

Требования к безопасности и качеству
В целях исключения риска поставки камер защитных детских КЗД-6 (или эквивалент) ненадлежащего качества и подтверждения их соответствия требованиям технических условий и безопасного использования, контроль качества и приемка камер защитных детских должны быть осуществлены военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ).

Требования к функциональным характеристикам
Камера защитная детская КЗД-6 (или эквивалент) (далее по тексту – камера защитная детская)  должна быть предназначена для защиты детей от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. Камера защитная детская должна быть предназначена для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.
В комплект каждой единицы камеры защитной детской должны входить:
1. Оболочка.
2. Тесьма плечевая.
3. Две половины каркаса.
4. Поддон.
5. Зажим.
6. Накидка полиэтиленовая для защиты от осадков.
7. Пакет полиэтиленовый.
8. Пластина из материала оболочки для ремонта.
Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем.

Требования к техническим характеристикам
1. Масса камеры защитной детской – не более 5,0 кг.
2. Обеспечивает защиту детей в возрасте – до 1,5 лет.
3. Время непрерывного пребывания ребенка в камере защитной деткой при температурном диапазоне наружного воздуха -10°С … +26°С, при условии обеспечения теплым питанием при минусовых температурах – не менее 6,0 ч.
4. Cрок хранения камер защитных детских от изготовителя – не менее 10 лет с момента приемки партии ВП МО РФ.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам
Камера защитная детская должна состоять из оболочки с вмонтированными в неё диффузионно-сорбирующими элементами; плечевой тесьмы, закрепленной на оболочке в верхней части; каркаса и поддона, образующих кроватку; зажима, герметизирующего вход в оболочку. Поступление в камеру очищенного воздуха и выход из нее углекислого газа должен осуществляться через диффузионно-сорбирующие элементами за счет разности их концентраций внутри и вне камеры.

Требования к маркировке
Маркировка на камере защитной детской должна быть нанесена изготовителем. Маркировка должна обеспечивать возможность однозначной идентификации наименования изделия, наименования изготовителя, года и квартала изготовления, номера партии.

Требования к упаковке
Камеры защитные детские должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Камеры защитные детские должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемые камеры защитные детские должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Камеры защитные детские должны быть изготовлены не ранее 2021 года.
Партия камер защитных детских должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.
2. Формуляр или паспорт на партию с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.
3. [bookmark: _Hlk534206693]Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых камер защитных детских.
