Фильтр противоаэрозольный – предфильтр  UNIX Р1
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Назначение: фильтр противоаэрозольный предназначен для дополнительной защиты противогазового фильтра трапециевидной формы от пыли, дыма, тумана, аэрозолей. В комплекте с противогазовым фильтром и лицевыми частями обеспечивает защиту органов дыхания человека.
Состав: фильтр трапециевидной формы, состоящий из внутреннего фильтрующего слоя и наружного фильтрующего слоя, скрепленных между собой по всему периметру 
Соединительная часть: фильтр противоаэрозольный присоединяется к противогазовому фильтру путем держателя, крепление обеспечивается фиксацией держателя на противогазовом фильтре по всему периметру. 
Класс защиты: 1 – фильтр низкой эффективности
Размер: площадь фильтрующей поверхности фильтра противоаэрозольного должна полностью закрывать поверхность противогазового фильтра без зазоров.
Коэффициент проницаемости по хлориду натрия: не более 20 % при объемном расходе 95 куб м в мин
Масса – 5 г
Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет. 
Фильтры упакованы в индивидуальную упаковку по 2 шт, каждая упаковка должна иметь руководство по эксплуатации.
Фильтр многоразового применения – маркировка фильтра должна отображать индекс «R»
[bookmark: _GoBack]ГОСТ 12.4.246-2016
image1.png




